Критерии подбора объектов, скважин кандидатов
по технологии вскрытия продуктивных пластов протяженными фильтрационными каналами. Исполнитель: ООО «Вторичное вскрытие пласта» 
Технология предназначена для вскрытия продуктивного пласта «щадящим» методом, т.е. без разрушения целостности цементного камня в заколонном пространстве. Порядок вскрытия пласта следующий: устройство (УБФК 22х1250) спускается в скважину на геофизическом кабеле, специальным устройством фиксируется в колонне по оси. При помощи фрезы,  набора буровых втулок и мини бурового насоса производится бурение эксплуатационной колонны, затем цементного камня и породы. Создаётся канал диаметром 22 мм и длиной 2000 мм. Из-за уменьшенного наружного диаметра буровых втулок (14 мм), остаётся кольцевое пространство между буровыми втулками и стенкой канала (по 4 мм на сторону) для свободного поступления флюида в скважину. После бурения колонна буровых втулок вместе с фрезой остаётся в пласте, устройство извлекается на поверхность для перезарядки кассеты. Далее выполняется бурение следующих каналов в необходимом интервале (авторами технологии рекомендуется до 3-х каналов для пласта мощностью до 10 м). Для проведения работ в действующем интервале перфорации необходима предварительная изоляция интервала твердеющим тампонажным материалом с целью предотвращения заколонных перетоков и выхода из строя фрезы при попадании в существующие перфорационные отверстия. Перед началом работ по вскрытию пласта и после проведения работ необходимо прописать в пласте АКЦ и СГДТ на предмет изменения состояния цементного камня.ОПР провести на новой скважине вышедшей из бурения и на скважинах действующего фонда не старше 10 лет после РИР по ликвидации заколонных перетоков с опрессовкой на герметичность.
Критерии подбора объектов для ОПР
	№
	Критерий
	Значение

	1
	Тип коллектора
	терригенный
карбонатный

	2
	Остаточные извлекаемые запасы, тыс.т.
	≥ 300

	3
	Пластовая температура, ºС
	≤ 100


Критерии подбора скважин для ОПР
	№
	Критерий
	Значение

	1
	Категория скважины
	добывающая

	2
	Глубина продуктивного пласта, м
	0 – 3000

	3
	Мощность (толщина) продуктивного пласта, м
	≥ 0,5

	4
	Величина зумпфа от нижнего канала бурения, м
	≥ 2

	5
	Максимальное давление на глубине бурения канала, МПа
	≤ 30

	6
	Отношение текущего пластового давления к начальному, д.ед.
	 ≥ 0,6

	7
	Прохождение на кабеле шаблона диаметром 122 мм и длиной не менее 4 м для ЭК 146 мм
	да

	8
	Отсутствие заколонных перетоков из или в продуктивный пласт
	да

	9
	[bookmark: _GoBack]Отсутствие муфт и центрирующих фонарей эксплуатационной колонны в интервале бурения  канала
	да

	10
	Диаметр эксплуатационных колонн, мм
	≥ 146

	11
	Толщина стенки в случае ЭК 146, мм
	≤ 9

	12
	Возможность бурения канала через 2 или 3 обсадные колонны 
	да

	13
	Отсутствие в пласте незатвердевшего цементного раствора или гелеобразного материала РИР
	да

	14
	100 % наличие цементного камня в интервале бурения канала
	да

	15
	Наличие рисков по возникновению ЗКЦ в результате кумулятивной перфорации
	да
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