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Регламент
  на  проведение  работ  на  скважине  
с  использованием  УБФК 22х1250



1. Оборудовать  устье  скважины  согласно  схемы  обвязки  устьевого  оборудования  при  вторичном  вскрытии  пласта  УБФК 22х1250.
2. Обеспечить  напряжение  в  электрической  сети  во  время  проведения  работ  на  скважине  380÷420 В  с  частотой  тока  не  менее 50 Гц. 
3. Прошаблонировать  скважину  Ø146 мм  шаблоном  Ø121 мм  
L-4040 мм  на  геофизическом кабеле.
4. Промыть  скважину тех. водой  не  менее 2˟  объемов  до  чистой  воды.  Промывка  буровым  раствором  исключена.После подъёма н.к.т. долить скважину до устья.
5. Для  проведения  работ  обеспечить  геофизический  подъемник  оснащенный  кабелем  марки  КГ 3х0,75-60-180  с  электрическим  сопротивлением  изоляции  кабеля  не  менее  15000 Мом. х 1км.  и  датчиком  натяжения  кабеля. С длиной кабеля на барабане не более 3000 м.
6. Зумф  от  точки  бурения  должен  составлять  не  менее 2 м.
7. В  точке  бурения  должны  отсутствовать  муфты, центрирующие  фонари  или  другие  заколонные  устройства.
8. Не  допускается  работа  устройства  УБФК 22х1250  в  скважинах,  где  до  этого  проводился  РИР  с  использованием гелеобразных  химических  реагентов.  
9. Не  допускается  работа  устройства  УБФК 22х1250  в  скважинах,  где  в  интервале  продуктивного  пласта  по  данным  СГДТ  и  АКЦ  отсутствует  цемент  или  имеет  плохое  сцепление.
10. В  плане  работ  необходима  информация  о  последнем  проведенном  ремонте  и  обработке  скважины.
11. Рекомендуемое  количество  каналов  для  пласта  мощностью  до  10 м. – 3 канала.
12. Устройство  работает  в  э/к  Ø168 мм  без  ограничения  в  толщине  стенки  и  в  э.к. Ø146мм  с  толщиной  стенки  не  более  9мм. 
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